timer 除頻 :

> WDT , 128KHz ( 1/128,000s )

> OSC/128,000

> 2K ~ 1024K

2000 \* 1/128,000 = 1/64 s

...

1024,000 \* 1/128,000 = 8s

